輸入貨品使用木質包裝材料檢疫條件草案

	規    定
	說   明

	一、本檢疫條件所稱之輸入貨品使用之木質包裝材料(以下簡稱木質包裝材)係指使用於承載、包裝、鋪墊、支撐與固定貨物的木質材料，如木板箱、木條箱、木質棧板、木質拖盤、木框、木桶、木軸、木楔、墊木、枕木及襯木等。但有下列情事之一者，不在此限：
（一）厚度未超過六公厘。
（二）經高溫加壓方式膠合。
（三）經油漆、染色劑處理。
（四）經木焦油或其他防腐處理。
（五）已盛裝酒類之木桶。

	輸入貨品使用之木質包裝材料之定義及種類。

	二、木質包裝材輸出前應在輸出國政府檢疫機關監督下，按國際植物保護公約所發布之國際植物防疫檢疫措施標準第十五號規定之檢疫處理方式進行處理：
（一）溴化甲烷(Methyl bromide，CH3Br)燻蒸：最低溫度不得低於一０℃，燻蒸時間最少應為二十四小時。
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（二）熱處理(Heat treatment)：木質包裝材中心溫度達到五十六℃，處理三十分鐘以上。

	輸入貨品使用之木質包裝材料於輸入前之檢疫處理方式。

	三、木質包裝材進行檢疫處理後，輸出前應蓋有符合國際植物保護公約所發布之國際植物防疫檢疫措施標準第十五號規定章戳，其格式說明如下：
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標記說明：
1.IPPC：《國際植物保護公約》的英文縮寫符號
2.XX：國際標準化組織(ISO)規定的2個字母國家編號
3.000：輸出國官方植物檢疫機構批准的木質包裝生産者的獨特數位編號
4.YY：國際植物保護公約所採用的批准措施，如溴化甲烷燻蒸－MB；熱處理－HT


	輸入貨物品使用之木質包裝材料經檢疫處理後，應蓋有符合國際植物保護公約所發布之國際植物防疫檢疫措施標準第十五號規定之章戳格式。

	四、未符合檢疫條件之木質包裝材，輸入人得選擇退運或依第二點規定進行檢疫處理後始得輸入。但有下列情形之一者，植物檢疫機關得要求併同輸入貨品退運處理：
（一）因體積龐大或其他因素，現有檢疫處理設施無法處理。
（二）木質包裝材與貨品無法分離，且輸入人不同意貨品和木質包裝材併同進行處理。

	未符合檢疫條件之輸入貨物使用之木質包裝材料之處理方式。
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